УТВЕРЖДАЮ
ДИРЕКТОР ШКОЛЫ
___________(М.Е.Воропаева)
  подпись	           расшифровка подписи
«___»___________200_г.		СОГЛАСОВАНО
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПК
_________(_Т.В.Якушенко)
подпись	        расшифровка подписи
«___»___________200_г.	

МОУСОШ№28
ИНСТРУКЦИЯ №_______
ПО  ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА СВЕРЛИЛЬНОМ СТАНКЕ

1. ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ
К работе на сверлильном станке допускаются:
•	под руководством педагога (учителя, инструктора по труду, педагога дополнительного образования и т.п.), учащиеся 5 – 11 классов, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний для работы на сверлильном станке;
•	к самостоятельной работе (при работе с металлом) (с согласия одного из родителей) учащиеся не моложе 14 лет, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие медицинских противопоказаний для работы на сверлильном станке (при работе с металлом);
•	прошедшие инструктаж по технике безопасности;
•	ознакомленные с инструкцией по эксплуатации сверлильного станка.
Работающий на сверлильном станке обязан соблюдать Правила поведения для учащихся. График работы на сверлильном станке определяется календарным планированием, утвержденным директором школы.
Опасными и вредными факторами при работе на сверлильном станке являются:
•	физические (опасное напряжение в электрической сети; движущиеся и вращающиеся части станка; заусенцы на заготовках, отлетающие стружки при обработке хрупких материалов; шум; вибрация; система вентиляции);
•	химические (пыль);
•	психофизиологические (напряжение внимания).
При работе на сверлильном станке должна использоваться следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки. На полу около станка должна быть решетка с диэлектрическим ковриком.
Учащийся обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
Учащиеся должны знать место нахождения аптечки и уметь оказывать доврачебную медицинскую помощь.
В процессе работы учащийся обязан соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
Обо всех неисправностях станка и системы заземления учащийся обязан немедленно проинформировать педагога.
Рабочее место и рабочая зона должны иметь достаточное освещение. Свет не должен слепить глаза.
Для смены сверл, очистки станка, уборки рабочего места необходимо использовать вспомогательные инструменты (ключ, крючок, лопата, щетка, скребок и т.п.).
О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить педагогу.
Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение настоящей Инструкции, привлекаются к ответственности в соответствии с Положением о поощрениях и взысканиях для учащихся.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
Изучить содержание настоящей Инструкции.
Надеть спецодежду, тщательно заправить волосы под головной убор и проверить средства индивидуальной защиты (защитные очки; коврик диэлектрический).
Осмотреть рабочее место, убрать лишние и мешающие предметы, обратив внимание на достаточность освещения, наличие ограждений вращающихся частей станка.
Проверить отсутствие внешних повреждений станка, наличие и исправность тумблеров, переключателей и т.п.
Убедиться в исправности работы системы вентиляции.
Произвести внешний осмотр станка и убедиться:
•	в свободном доступе к пусковому устройству;
•	в остроте заточки сверла, отсутствии трещин, зазубрин;
•	 в прочности закрепления сверла в патроне;
•	в том, что крепление сверла обеспечивает точное его центрирование;
•	в том, что шпиндель сбалансирован и «не бьет» в подшипниках;
•	в достаточной освещенности рабочего места.
Кратковременным включением проверить исправность работы станка.
В случае обнаружения неисправности станка, инструментов учащийся обязан немедленно поставить в известность педагога.
Запрещается самостоятельно включать станок в электрическую сеть.
Не приступать к работе в случае обнаружения несоответствия рабочего места установленным в данном разделе требованиям, а также при невозможности выполнить указанные в данном разделе подготовительные к работе действия.
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
Во время работы необходимо соблюдать настоящую инструкцию, правила эксплуатации станка и инструментов, не подвергать их механическим ударам, не допускать падений.
Следить за исправной работой станка, системы вентиляции, целостностью изоляции и заземления.  Учащийся обязан:
•	работать на станке только при включенной вытяжной вентиляции, в защитных очках;
•	поддерживать порядок и чистоту на своем рабочем месте;
•	надежно закреплять обрабатываемую деталь зажимами;
•	подачу сверла на деталь производить плавно без рывков;
•	при обработке деталей длиною более 1,5 м пользоваться специальными подставками (при длине детали более 2 м должен быть оборудован роликовый стол);
•	стружки из высверленного гнезда удалять только при помощи щетки;
•	не удалять стружку при работающем станке;
•	материалы и детали складывать аккуратно в определенном месте так, чтобы они не мешали работе;
•	не останавливать и не тормозить руками выключенный, но еще продолжающий вращаться шпиндель;
•	особое внимание и осторожность проявлять в конце сверления (при выходе сверла из материала заготовки уменьшить подачу).
Во время работы запрещается:
•	переключать электрические разъемы при включенном питании;
•	касаться проводов и других токоведущих частей, находящихся под напряжением;
•	самостоятельно проверять наличие напряжения в сети;
•	работать на станке в случае его неисправности, искрения, нарушения изоляции и заземления;
•	закрывать станок бумагами и посторонними предметами;
•	работать в перчатках, рукавицах;
•	тормозить руками патрон или вращающееся сверло;
•	тормозить шпиндель нажатием детали (торможение производить при помощи тормозного устройства);
•	наклонять голову близко к вращающемуся шпинделю станка и сверлу;
•	держать руками при сверлении незакрепленную в тисках деталь;
•	смазывать и охлаждать сверло во время работы станка с помощью мокрых тряпок;
•	оставлять без присмотра включенный станок;
•	производить самостоятельно вскрытие и ремонт станка;
•	сдувать стружку со станка  или убирать ее руками;
•	производить уборку над и под работающим станком или в непосредственной близости от его движущихся частей;
•	вытирать рубильники и другие выключатели тока;
•	принимать и передавать какие-либо предметы через вращающиеся части станка;
•	собирать в один ящик тряпки, отходы древесины, бумаги и промасленной ветоши (для каждого вида отходов должен быть отдельный ящик);
•	выполнять любые действия без разрешения педагога.
4. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  В  АВАРИЙНЫХ  СИТУАЦИЯХ
В случае возникновения аварийных ситуаций немедленно остановить станок нажатием кнопки «стоп» и сообщить об этом педагогу.
При перегреве двигателя необходимо остановить его и дать возможность охладиться. Охлаждать двигатель водой или снегом запрещается.
При появлении стука, вибрации, изменении характерного шума, перегреве сверла, подшипников, появлении запаха гари или дыма, поломке сверла, а также при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, отвести сверло от заготовки и немедленно остановить станок. Сообщить об этом педагогу и действовать в соответствии с его указаниями.
При получении травмы сообщить об этом педагогу.
При необходимости помочь педагогу оказать пострадавшему первую помощь и оказать содействие в его отправке в ближайшее лечебное учреждение.
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ
После окончания работы учащийся обязан:
•	отвести сверло от обрабатываемой детали и выключить станок;
•	 убрать стружку со станка при помощи крючка и щетки, не сдувать стружку и не сметать ее рукой;
•	привести в порядок рабочее место, околостаночное оборудование;
•	сложить в специальный шкаф инструмент и приспособления, используемые при работе на станке;
•	убрать в отведенное место средства индивидуальной защиты;
•	снять специальную одежду;
•	тщательно вымыть руки с мылом.
При обнаружении неисправности оборудования проинформировать об этом педагога.
С разрешения педагога покинуть помещение мастерской.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются не реже одного раза в 5 лет.
Инструкция должна быть досрочно пересмотрена в следующих случаях:
•	при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда;
•	при изменении условий на конкретном рабочем месте;
•	при внедрении новых технологий;
•	по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев;
•	по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации или органов федеральной инспекции труда.
Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) настоящей инструкции условия труда не изменяются, то ее действие продлевается на следующие 5 лет.
Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также пересмотр настоящей инструкции возлагается на заведующего мастерской.